**Yêu cầu:** Viết chương trình giao tiếp giữa I2C1 và I2C3 của trên vi điều khiển STM32F401. Khi nhấn nút **USER** trên Board STM32F401 thì dữ liệu sẽ được truyền từ **I2C3 master** đến **I2C1 slave** và kiểm tra dữ liệu nhận được. Nếu dữ liệu truyền và nhận là trùng khớp thì Led trên Board sẽ nhấp nháy 5 lần rồi trở lại trạng thái ban đầu.

**Lưu ý:** Hãy tháo **KIT\_IOT\_STM** ra khỏi Board STM32 Nucleo