**Yêu cầu:** Viết chương trình truyền dữ liệu có giá trị là 0xB1 từ **SPI Master** sang **SPI Slave** sử dụng **Board Nucleo-F401RE**. Nếu dữ liệu nhận được từ SPI Slave trùng với dữ liệu được truyền đi từ SPI Master thì Led Green trên Kit sẽ bật tắt 5 lần với chu kỳ 1s rồi trở lại trạng thái ban đầu.

Kết nối phần cứng giữa ngoại vi **SPI1** và **SPI2** trên Board STM32 như sau:

**SCK : PA5 - PB13**

**MISO : PA6 - PB14**

**MOSI : PA7 - PB15**

**NSS : PA4 - PB12**

