**Yêu cầu:** Hãy viết chương trình giao tiếp sử dụng ngoại vi SPI truyền dữ liệu, điều khiển nháy Led Green 5 lần trên KIT bằng nút ấn. Sau khi điều khiển thành công thì SPI Slave sẽ phản hồi cho SPI Master là điều khiển thành công bằng cách bật/tắt Led Green trên KIT STM32 (PA0).

Kết nối phần cứng giữa ngoại vi **SPI1** và **SPI2** trên Board STM32 như sau:

**SCK : PA5 - PB13**

**MISO : PA6 - PB14**

**MOSI : PA7 - PB15**

**NSS : PA4 - PB12**

